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Załącznik nr 1 - Wymagane Parametry Techniczne


Wymagane Parametry Techniczne
Zamawiający: NZOZ GPLR S.C.

	Pełna nazwa oferowanego otoskopu
	Podać
	

	Producent
	Podać
	

	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	Dystrybutor – Oferent
	Podać
	




	Lp.
	Parametr / warunek
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do pracy
	TAK
	

	2.
	Ręczny otoskop diagnostyczny przeznaczony do profesjonalnego badania ucha
	TAK
	

	3.
	Źródło światła LED zapewniające jasne i równomierne oświetlenie pola badania
	TAK
	

	4.
	Światłowodowe doprowadzenie światła, bez elementów zasłaniających pole widzenia
	TAK
	

	5.
	Wziernik z soczewką powiększającą
	Powiększenie min. 3×
	

	6.
	Możliwość odchylenia lub uchylenia soczewki w celu wykonania dodatkowych czynności
	TAK
	

	7.
	Możliwość wykonania otoskopii pneumatycznej po podłączeniu gruszki
	TAK
	

	8.
	Rękojeść o ergonomicznej, antypoślizgowej powierzchni
	TAK
	

	9.
	Zasilanie bateryjne albo akumulatorowe
	TAK
	

	10.
	W zestawie wzierniki uszne w rozmiarze 4mm
	TAK
	

	11.
	Elementy mające kontakt z pacjentem przeznaczone do dezynfekcji lub jednorazowego użycia
	TAK
	

	12.
	Etui lub futerał zabezpieczający urządzenie podczas przechowywania
	TAK
	

	13.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	14.
	Oznakowanie CE i zgodność z wymaganiami dla wyrobów medycznych
	TAK
	

	15.
	Gwarancja wraz z serwisem na terenie Polski
	Min. 24 miesiące
	


Oświadczenie oferenta:
Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania wskazane w niniejszym formularzu. Do oferty dołączono materiały potwierdzające podane parametry.



.............................................                         .............................................
miejscowość i data                                              podpis oferenta
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